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Este documento sirve como modelo orientativo para facilitar a los proyectistas la redacción y diseño de un proyecto de instalación eléctrica de baja tensión, proporcionando un esquema definido y completo de los contenidos que se deben considerar para cumplir con los requisitos técnicos y normativos. 
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[bookmark: _Toc194496109][bookmark: _Toc195705000]MEMORIA


[bookmark: _Toc194496110][bookmark: _Toc195705001]ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
Descripción detallada del objeto del proyecto, que contenga la información siguiente:
[bookmark: _Toc194496111]Titular de la obra. 
Autor del proyecto y número de colegiado. 
Empresa suministradora.
Datos del emplazamiento de la instalación y uso al que se destina.
[bookmark: _Toc195705002]NORMATIVA APLICABLE
Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar: 
Legislación estatal
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, según el Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002, B.O.E. n º 224 del 18 de Septiembre de 2002.
Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas ITC-BT, aprobadas el 18 de Septiembre de 2002.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE 23-07-1992).
Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento donde se ejecute la obra.
Normas particulares de la Compañía Suministradora de energía de la zona.
Normas UNE aplicables.
Legislación Autonómica
COMUNIDAD DE MADRID
Decreto 38/2002, de 28 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las entidades de control reglamentario de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid. (BOCM de 13 de marzo de 2002).



Orden 9344/2003, de 1 de octubre, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión. (BOCM de 18 de octubre de 2003).
Resolución de 28 de mayo de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se publica el modelo oficial de Certificado de Instalación Eléctrica en Baja Tensión en la Comunidad de Madrid (BOCM nº 147, de 23 de junio de 2009). 
CASTILLA Y LEÓN
ORDEN EEI/1036/2021, de 6 de septiembre, por la que se establece el procedimiento de regularización administrativa de instalaciones sometidas a la normativa de seguridad industrial (BOCyL 16-09-2021).
Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León (BOCyL 19/09/2014). 
Decreto 17/2021, de 26 de agosto, por el que se regula el registro industrial de Castilla y León y las responsabilidades de los agentes en materia de seguridad industrial.
CASTILLA LA MANCHA 
Orden de 13 de marzo de 2002, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales. DOCM nº 39. 29/03/2002.
Legislación Municipal
Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento donde se ejecute la obra. 
[bookmark: _Toc195705003]DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Ubicación exacta de la instalación y definición del uso y actividad del inmueble (oficinas, almacenes y dependencias complementarias, viviendas, locales comerciales, servicios generales, garajes, instalaciones específicas, procesos industriales u otros servicios de la industria).


[bookmark: _Toc195705004]PREVISIÓN DE CARGAS
Estimación de las necesidades energéticas de la instalación eléctrica, donde se describe: 
Número de viviendas, potencia unitaria y total según el grado de electrificación y coeficientes reductores.
Número de oficinas y locales comerciales y potencia asignada.
Potencia demandada por el garaje. 
Potencia demandada por los servicios comunes.
[bookmark: _Toc195705005]Potencia máxima admisible
[bookmark: _Toc195705006]Potencia instalada
[bookmark: _Toc195705007]Potencia a contratar
[bookmark: _Toc195705008]DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
[bookmark: _Toc195705009]Acometida
[bookmark: _Toc195705010]Caja general de protección
[bookmark: _Toc195705011]Línea general de alimentación
Descripción de la línea general de alimentación y de su trazado. 
Tipo de conductores que se van a utilizar
Cumplimiento de la ITC-BT 14.
Cálculo de la sección de los conductores.
Caída de tensión máxima admisible. 
[bookmark: _Toc195705012]Centralización de contadores y equipos
[bookmark: _Toc195705013]Líneas y derivaciones individuales
Derivación individual.
Caída de tensión de la D.I.
Conductores y canalizaciones. 
Caída de tensión máxima admisible.
[bookmark: _Toc195705014]Líneas de distribución a cuadros secundarios
Tipo de conductores de sección adecuada según cálculos
Tipo de canalizaciones.
[bookmark: _Toc195705015]Cuadro general y secundarios
Cuadro general
Cuadro general de mando y protección de acuerdo a la instrucción ITCBT-17. 
Tipo de cuadro. 
Situación del cuadro general.
Dispositivos interruptores y diferenciales. 
Equipos y materiales escogidos. 
Cuadros secundarios
Cuadros secundarios y receptores a los que alimentan.
Interruptores diferenciales y magnetotérmicos que se encuentran en su interior. 
Previsión de espacio libre para futuras ampliaciones si corresponde. 
Reparto de fases.
Puesta a tierra de los cuadros. 
[bookmark: _Toc195705016]Instalación interior
[bookmark: _Toc195705017]Canalizaciones
[bookmark: _Toc195705018]Conductores
[bookmark: _Toc195705019]Luminarias
[bookmark: _Toc195705020]Tomas de corriente
[bookmark: _Toc195705021]Otros receptores
[bookmark: _Toc195705022]Aparatos de conexión y corte
[bookmark: _Toc195705023]Protección contra contactos directos e indirectos
[bookmark: _Toc195705024]Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
Contra sobrecargas
Por medio de los Interruptores Automáticos Magnetotérmicos que se instalan en el origen de todo circuito independiente, dimensionados para una intensidad nominal igual o inferior a la máxima que permite reglamentariamente el conductor que protege.
Contra cortocircuitos
Por medio de los mismos Interruptores Automáticos Magnetotérmicos, dimensionados con un poder de corte superior al que se pueda originar en cualquier punto del circuito que protegen. 
[bookmark: _Toc195705025]Puesta a tierra
La instalación de tierra será conforme a la Instrucción ITC-BT-18 del REBT. 
Tomas de tierra.
Líneas principales de tierra y sus derivaciones.
Red de equipotencialidad.
Protección contra rayos.
Cálculo de la instalación de puesta a tierra, resistividad del terreno y resistencia obtenida.
[bookmark: _Toc195705026]Equipos de corrección de energía reactiva 
[bookmark: _Toc195705027]Interruptores de corte bomberos
[bookmark: _Toc195705028]Suministros complementarios de energía
Potencia y fuentes de energía. Grupo electrógeno. Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI).
Receptores y líneas acopladas al suministro complementario.
Sistemas de acoplamiento.
Protecciones y puesta a tierra.
[bookmark: _Toc195705029]Alumbrados especiales y alumbrado de emergencia
Alumbrado general
Alimentación de los circuitos de alumbrado.
Protección de los circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos.
Alumbrado interior
Nivel mínimo de iluminancia, dependiendo de las zonas a iluminar y las actividades que en ellas se desarrollen.
Tipo de conductores y de canalizaciones.
Alumbrado de emergencia
Tienen por objeto asegurar, en caso de fallo del alumbrado normal, la iluminación de todas las zonas y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación e iluminar otros puntos tales como aquellos donde se sitúan los equipos de la instalación de protección contra incendios de utilización manual (extintores, etc.) y los cuadros de distribución.
Locales de pública concurrencia (ITC-BT-28).
Alumbrado de seguridad
Locales de pública concurrencia (ITC-BT-28). 
Entrada en funcionamiento, fuentes de energía que alimentan al alumbrado de seguridad.
Luminarias empleadas
Diferentes tipos de luminarias a emplear según el uso y la zona.
[bookmark: _Toc195705030]Clasificación y características de las instalaciones según el tipo de local que corresponda
Con bañera o ducha, pública concurrencia, con riesgo de incendio o explosión, con características especiales. 
[bookmark: _Toc195705031]CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
Se indican las secciones de conductores de modo que no se superen los valores máximos admisibles tanto para la intensidad como para la caída de tensión.
[bookmark: _Toc195705032]Cálculos
[bookmark: _Toc195705033]Capacidad de las líneas
[bookmark: _Toc195705034]Cálculo de la longitud máxima del conductor para su protección
[bookmark: _Toc195705035]Protección frente a cortocircuitos 
[bookmark: _Toc195705036]Fórmulas empleadas en los cálculos 
[bookmark: _Toc195705037]Resultados de los cálculos
[bookmark: _Toc195705038]Cálculos lumínicos
Alumbrado interior
Alumbrado de emergencia
[bookmark: _Toc195705039]Conclusión


[bookmark: _Toc195705040]PLIEGO DE CONDICIONES


Se determinan las condiciones y características técnicas mínimas y de calidad que deben reunir los productos, equipos y sistemas (conductores, canalizaciones, cajas de empalme y derivación, aparatos de mando y maniobra, aparatos de protección) que se incorporan a las instalaciones, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.
Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, Documentos Reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista.


[bookmark: _Toc195705041]MEDICIONES Y PRESUPUESTO


Desarrollo por partidas y agrupados en capítulos, conteniendo todas las descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración, tal como se indica a continuación:
CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN
CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y CONTADORES
CUADROS SECUNDARIOS
LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN DE FUERZA
LUMINARIAS
CABLEADO CIRCUITOS. PUNTOS DE LUZ Y TOMA DE CORRIENTES
GRUPO ELECTRÓGENO
Además, se debe incluir el presupuesto del control de calidad, Estudio de Seguridad y Salud y la valoración de la gestión de los residuos.
[bookmark: _Toc195705042]PLANOS


El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de la instalación.
Plano de situación.
Plano de emplazamiento.
Plano de ubicación de departamentos, dependencias y accesos. 
Planos de ubicación de receptores, cuadros, luminarias y trazados de red. 
Planos de ubicación de arquetas, apoyos, cuadros de seccionamiento y puntos de puesta a tierra.  
Secciones.
Esquema unifilar.
Red de equipotencialidad.


[bookmark: _Toc195705043]ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD o ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD (según corresponda) 
Se definen las condiciones ideales de protección, seguridad y salud y los posibles riesgos laborales durante la ejecución de la instalación. 
Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

	
	

	Autor, nº de colegiado	5
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