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Este documento sirve como modelo orientativo para facilitar a los proyectistas la redacción y diseño de un proyecto de instalación de alumbrado público, proporcionando un esquema definido y completo de los contenidos que se deben considerar para cumplir con los requisitos técnicos y normativos. 
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[bookmark: _Toc194496109][bookmark: _Toc196133406]MEMORIA


[bookmark: _Toc194496110][bookmark: _Toc196133407]ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
[bookmark: _Toc194496111]Descripción detallada del objeto del proyecto, que contenga la información siguiente:
Titular de la obra. 
Autor del proyecto y número de colegiado. 
Empresa suministradora.
Empresa instaladora.
Datos del emplazamiento de la instalación.
Descripción urbanística de la zona. 
[bookmark: _Toc196133408]NORMATIVA APLICABLE
Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar: 
Legislación estatal
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, según el Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002, B.O.E. n º 224 del 18 de Septiembre de 2002.
Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas ITC-BT, aprobadas el 18 de Septiembre de 2002.
[bookmark: _GoBack]Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE 23-07-1992).
Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. «BOE» núm. 296, de 11 de diciembre de 2013.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. Por el que se traspone la Directiva 2014/30/UE sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.
Reglamento (UE) 2019/2020 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para las fuentes luminosas y los mecanismos de control independientes con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n° 244/2009, (CE) n° 245/2009 y (UE) n° 1194/2012 de la Comisión.
Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento donde se ejecute la obra.
Normas particulares de la Compañía Suministradora de energía de la zona.
Normas UNE aplicables.
Legislación Autonómica
COMUNIDAD DE MADRID
Decreto 38/2002, de 28 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las entidades de control reglamentario de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid. (BOCM de 13 de marzo de 2002).
Orden 9344/2003, de 1 de octubre, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión. (BOCM de 18 de octubre de 2003).
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
CASTILLA Y LEÓN
Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de prevención de la contaminación lumínica y del fomento del ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones de iluminación.
Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León. (BOCyL 19/09/2014).
ORDEN EEI/1036/2021, de 6 de septiembre, por la que se establece el procedimiento de regularización administrativa de instalaciones sometidas a la normativa de seguridad industrial (BOCyL 16-09-2021).
CASTILLA LA MANCHA 
Orden de 13 de marzo de 2002, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales. DOCM nº 39. 29/03/2002.
Legislación Municipal
Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento donde se ejecute la obra. 
[bookmark: _Toc194496112][bookmark: _Toc194508179][bookmark: _Toc196133409]PREVISIÓN DE CARGAS
Estimación de las necesidades energéticas de la instalación eléctrica, donde se describe: 
[bookmark: _Toc194508180][bookmark: _Toc196133410]Potencia máxima admisible
[bookmark: _Toc194508181][bookmark: _Toc196133411]Potencia instalada
[bookmark: _Toc194508182][bookmark: _Toc196133412]Potencia a contratar
[bookmark: _Toc194508183][bookmark: _Toc196133413]REQUISITOS DE DISEÑO
En el caso de que sea una reforma, es recomendable analizar el estado previo de la instalación, detallando consumo y ahorros energéticos. 
[bookmark: _Toc194508184][bookmark: _Toc196133414]Niveles luminosos exigidos según el tipo de vía y los tipos de luminarias
[bookmark: _Toc194508185][bookmark: _Toc196133415]Capacidad de transporte de las líneas principales de acuerdo con las previsiones de crecimiento de la demanda
[bookmark: _Toc194508186][bookmark: _Toc196133416]DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
[bookmark: _Toc194508187][bookmark: _Toc196133417]Acometida
[bookmark: _Toc194508188][bookmark: _Toc196133418]Caja general de protección
[bookmark: _Toc194508189][bookmark: _Toc196133419]Línea general de alimentación
[bookmark: _Toc194508190][bookmark: _Toc196133420]Centralización de contadores y equipos
[bookmark: _Toc194508191][bookmark: _Toc196133421]Líneas y derivaciones
[bookmark: _Toc194508192][bookmark: _Toc196133422]Cuadro general y secundarios

[bookmark: _Toc194508193][bookmark: _Toc196133423]Canalizaciones
Tipo de canalizaciones, profundidad mínima de las canalizaciones enterradas, nº de circuitos por tubo, tubos protectores y características mínimas de los mismos, cruzamientos. 
Características mínimas de los tubos protectores (resistencia a la compresión, resistencia al impacto, resistencia a la penetración de objetos sólidos, resistencia a la penetración del agua, resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos).
[bookmark: _Toc194508194][bookmark: _Toc196133424]Conductores
Tipo de conductores empleados cumpliendo el REBT.
Máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto.
[bookmark: _Toc194508195][bookmark: _Toc196133425]Luminarias
Tipo de luminarias a instalar y potencia de cada tipo. 
Cables utilizados para la conexión. 
Puntos de luz.
[bookmark: _Toc194508196][bookmark: _Toc196133426]Lámparas
Tipos y características.
[bookmark: _Toc194508197][bookmark: _Toc196133427]Sistema de telegestión
Tipos y características.
[bookmark: _Toc194508198][bookmark: _Toc196133428]Soportes
Tipo de soporte empleado para las luminarias.
Materiales utilizados y su resistencia a las acciones de la intemperie o protección frente a estas.
Soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento. 
[bookmark: _Toc194508199][bookmark: _Toc196133429]Tomas de corriente
[bookmark: _Toc194508200][bookmark: _Toc196133430]Aparatos de conexión y corte
[bookmark: _Toc194508201][bookmark: _Toc196133431]Protección contra contactos directos e indirectos

[bookmark: _Toc194508202][bookmark: _Toc196133432]Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
La red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma. 
Mecanismos de protección empleados.
[bookmark: _Toc194508203][bookmark: _Toc196133433]Puesta a tierra
Tomas de tierra

Líneas principales de tierra y sus derivaciones

Red de equipotencialidad

Protección contra rayos

[bookmark: _Toc194508204][bookmark: _Toc196133434]Eficiencia energética
Requisitos mínimos de la eficiencia energética

Calificación energética de las instalaciones de alumbrado

[bookmark: _Toc194508205][bookmark: _Toc196133435]CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
Secciones de conductores de modo que no se superen los valores máximos admisibles tanto para la intensidad como para la caída de tensión.
[bookmark: _Toc194508206][bookmark: _Toc196133436]Tensión nominal y caída de tensión máxima admisible
[bookmark: _Toc194508207][bookmark: _Toc196133437]Potencias
[bookmark: _Toc194508208][bookmark: _Toc196133438]Nº de luminarias
[bookmark: _Toc194508209][bookmark: _Toc196133439]Cálculos eléctricos
[bookmark: _Toc194508210][bookmark: _Toc196133440]Sección de línea de acometida
[bookmark: _Toc194508211][bookmark: _Toc196133441]Sección de línea general de alimentación

[bookmark: _Toc194508212][bookmark: _Toc196133442]Protecciones a instalar
[bookmark: _Toc194508213][bookmark: _Toc196133443]Cálculo de la puesta a tierra
[bookmark: _Toc194508214][bookmark: _Toc196133444]Cálculos lumínicos
[bookmark: _Toc194508215][bookmark: _Toc196133445]Resplandor luminoso nocturno
[bookmark: _Toc194508216][bookmark: _Toc196133446]Cálculos estructurales
[bookmark: _Toc194508217][bookmark: _Toc196133447]Consumo energético y económico previsto
[bookmark: _Toc194508218][bookmark: _Toc196133448]Otros cálculos
[bookmark: _Toc194508219][bookmark: _Toc196133449]Conclusión


[bookmark: _Toc196133450]PLIEGO DE CONDICIONES


Se determinan las condiciones y características técnicas mínimas y de calidad que deben reunir los productos, equipos y sistemas (conductores, canalizaciones, cajas de empalme y derivación, aparatos de mando y maniobra, aparatos de protección) que se incorporan a las instalaciones, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.
Además, se deben incluir las hojas de características y equipos instalados. 
Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, Documentos Reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista.


[bookmark: _Toc196133451]MEDICIONES Y PRESUPUESTO


Desarrollo por partidas y agrupados en capítulos, conteniendo todas las descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración, tal como se indica a continuación:
PUNTO DE LUZ
CONDUCTORES
EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Además, se debe incluir el presupuesto del control de calidad, Estudio de Seguridad y Salud y la valoración de la gestión de los residuos.
[bookmark: _Toc196133452]PLANOS


El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de la instalación.
Plano de situación.
Plano de emplazamiento.
Plano de ubicación de departamentos, dependencias y accesos. 
Planos de ubicación de receptores, cuadros, luminarias y trazados de red. 
Planos de ubicación de arquetas, apoyos, cuadros de seccionamiento y puntos de puesta a tierra. 
Secciones.
Esquema unifilar.
Puesta a tierra detallada. 
Otros esquemas.


[bookmark: _Toc196133453]ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD o ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD (según corresponda) 
Se definen las condiciones ideales de protección, seguridad y salud y los posibles riesgos laborales durante la ejecución de la instalación. 
Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
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